文件头：

|  |  |
| --- | --- |
| 00 | 文件序号（高byte） |
| 01 | 文件序号（低byte） |
| 02 | 属性2＋状态1＋长度补全标记1 ＋月份4(状态、长度补全不用管) |
| 03 | 日期5＋小时5＋分钟6（高8位） |
| 04 | 日期5＋小时5＋分钟6（低8位） |
| 05- 07 | 3Bytes，录音内容在存储中的物理地址的前3bytes，最后Bytes是00；为节省文件头空间，省去了最后一个Bytes存储。 |
| 08- 09 | 2Bytes，录音长度 |
| 10-  19 | 共10Bytes，电话号码信息，从前面开始排序 |
| 20- 23 | 共4Bytes，文件的唯一序列号； |
| 24 | 年份信息 |
| 25 | 秒信息 |

本次需要修改内容：

1. 传输从ｓｐｘ改为ｍｐ３
2. 录音ｓｐｘ文件增加秒数，文件名称添加秒单位
3. 本地录音备注增加 操作经理名称输入，查询列表增加操作经理列名
4. 录音tray弹出菜单修改名称为录音管理
5. 增加补丁，自动更新db表字段，程序启动自动检测表结构，不存在字段则自动添加
6. 增加pc端开启录音和关闭录音功能

Web端:

提供检索 录入操作经理的查询条件

修改存储文件路径

上传mp3增加spx头部信息

机构信息增加编码ID字段

录音资料播放改为直接播放mp3格式，取消wine转换

录音查询增加录音资料id字段显示到末尾