目前PC侧命令最多8 byte，即以下命令输入参数最多8个byte

以下接口都没有返回结果，默认是PC端进行保护，即SI\_Write或SI\_Read失败提示并终止操作，

1. CMD\_GET\_Filenumber 获取话机上录音文件的个数

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_Filenumber | 1byte |  |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 话机上所有录音文件的个数 | 2byte | byte[1]为高字节, byte[0]为低字节 |

1. CMD\_GET\_Fileinfo 获取某个文件头的信息

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_Fileinfo | 1byte |  |
| 文件索引值，对应话机上所有录音文件个数的序号，比如话机上回复有100个记录，此时获取第10个输入参数为10 | 2byte | byte[2]为高字节, byte[1]为低字节 |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 文件头信息，不定长 | 32byte | byte[0][1]是文件序号，接下来按照顺序就是来去电属性，日期等 |

1. CMD\_GET\_Filecontent 获取某个文件的内容

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_Filecontent | 1byte |  |
| 文件内容起始地址 | 4 byte | byte[4]为高字节, byte[1]为低字节 |
| 需要读取数据长度 | 2 byte | byte[6]为高字节, byte[5]为低字节，文件尚未传完是MAX\_PACKET\_SIZE\_READ，文件最后一包是实际的剩下的文件长度 |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 文件信息 | 输入参数中的数据长度 | Byte[0][1][2]顺序放数据 |

1. CMD\_GET\_Password 获取单片机保存的密码

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_Password | 1byte |  |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 放音密码 | 4byte | byte[0]，byte[1]，byte[2], byte[3]，为四个密码数字 |

1. CMD\_GET\_SerialNumber 获取最新文件的唯一号

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_SerialNumber | 1byte |  |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 唯一号 | 4byte | byte[3]为高字节, byte[0]为低字节 |

1. CMD\_GET\_USERCODE 获取用户配置的用户代码

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_USERCODE | 1byte |  |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 用户代码 | 4byte | byte[3]为高字节, byte[0]为低字节 |

1. CMD\_SET\_USERCODE 设置用户代码

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_SET\_USERCODE | 1byte |  |
| 用户代码 | 4byte | byte[4]为高字节, byte[1]为低字节 |

输出参数：空

1. CMD\_GET\_PhoneState 得到话机当前状态

方向：PC---》话机

输入参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| CMD\_GET\_PhoneState | 1byte |  |

输出参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数内容 | 参数长度 | 备注 |
| 话机状态 | 4byte | byte[0] 大状态，操作状态比如设置密码啥的  byte[1] 录音播放状态，放音，录音，暂停等  byte[2] 子状态，某个大状态下的子状态，比如查询的时候，是根据号码查询，还是序号查询，  byte[3] 空 |